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倒數讀秒顯示器《型號：GL205 - 1》【規格說明書】
* 使用電壓：AC90 ~ 230V 【60HZ】或 DC24V / DC12V                             
* 消秏功率：5W (Max) 
* 顯示顏色：黃色 LED Ø5mm【LED黃色240顆】 
* 燈點亮度：20±5mcd 
* 燈點間距：10mm±1mm 
* 外觀烤漆：均為抗腐蝕粉體彈性質感紋理塗裝提供﹝百合白﹞顏色
* 外觀箱體：均為抗腐蝕鍍鋅板材質板厚度1.0mm  
* 燈蓋材質：採壓克力3.0mm高壓射出成型 
* 可視距離：約50公尺 
* 顯示面積：《深》140mm《高》140mm 
* 耐           溫：120 ℃ 
* 本號誌燈箱為防水型〈防塵防水可以達到IP54等級〉 
* 讀秒輸入方式：乾接點觸發﹝常ON讀秒﹞與﹝接遙控主機COM與上升訊號ON觸發一下讀秒﹞兩種
* 另一組乾接點可接傳統電動捲門自動關門功能 
* 秒數停電可記憶，秒數0-99亦可自行修改 
* 外觀尺寸：《高》280mm《寬》370mm《深》42mm
倒數讀秒顯示器《型號：GL205-1》【規格說明書】
《一》使用電壓：AC90V~230Ｖ（60Hz）或 DC24V / DC12V《黑色線》與《白色線》

《二》紅色線為：DC24V﹝┼﹞觸發信號共線。
《三》MT黃色線為：【設定秒數】與【秒數確認】Set confirmation line。

《四》UP棕色線為：秒數設定加一秒。

《五》DOWN綠色線為：秒數設定減一秒。

《六》RUN橘色線為：讀秒輸出信號【投給常ON接點】。

《七》OPEN藍色線為：【投給瞬間ON一下接點讀秒】防止前後跟車時專用。

《八》紫色兩條線：傳統無自動關門裝置之電動門使用，可接於傳統電動門之下降押扣開闢即可【此兩條線為乾接點】。
※ 本讀秒器出廠設定值為30秒【須修改秒數時再自行設定修改1秒至99秒】

※《LED倒數讀秒顯示器、待機時可以顯示中文字幕、門禁偵測 》
※早期傳統電動捲門無自動關門裝置，使用本產品，可安全改善電動捲門未關門狀況以防宵小進入。
《倒數讀秒器設定使用功能補述如下》

1.初期步驟：《紅色線》與《黃色線》短路一下即進入秒數更新設定模式。
2.步 驟   ：《紅色線》與《棕色線》短路一下即增加一秒。
3.步 驟   ：《紅色線》與《綠色線》短路一下即減一秒。
4.步 驟   ：《紅色線》與《黃色線》短路一下即設定完成。
5.步 驟   ：《紅色線》與《橘色線》短路ON住不放為開始倒數讀秒到歸0為止。

6.步 驟   ：《紅色線》與《藍色線》可搭配紅外線偵測器投給瞬間NO訊號，以防止前後跟車狀況時使用。
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